|  |
| --- |
| MANUAL TÉCNICO PARAFUSOS BLUE BOLT 22 08 2019 |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

-Projetado para cargas de baixa e média intensidade;

-Instalação fácil e rápida;

-Aplicável com parafusadeira de alto torque;

-Indicado para concreto e bloco oco ou maciço;

-Peça única com excelente acabamento;

-Sistema livre de tensões;

-Removível e reaplicável

-Cabeça sextavada ou cabeça chata com fenda Philips;

-Tratamento superficial Ruspert Azul(500 horas de Teste Neutro de Salt Spray – ISO 9227).



